## Verglasung #### Dreieckscheibe austauschen (Fortsetzung) | 20-24 |

Die Dreieckscheibe (A) in die Öffnung einsetzen und dort mittig ausrichten. Vom Wageninneren her mit einem Fettstift eine Ausrichtmarkierung (B) an der Dreieckscheibe anbringen, wo der hintere Clip vorgesehen werden soll. Das Glas nicht dort berühren, wo Kleber aufgebracht werden soll. Dreiecksscheibe aus der Öffnung nehmen. |  | Oberen Clip (A) und unteren Clip (B) mit der Kante der Dreieckscheibe (C) und dann auf die Innenseite der Dreieckscheibe aufkleben. Mitte des hinteren Clips (D) mit der Markierung (E) ausrichten, die in Schritt 9 angebracht wurde, und den Clip wie gezeigt auf die Innenseite der Dreieckscheibe kleben. Das Glas nicht dort berühren, wo Kleber aufgebracht werden soll. a a a