## Wartungsplan für normale Bedingungen #### Europa-Modell | 3-4 |

Aufgelistet nach Strecke/Zeit

Den Wartungsplan für normale Bedingungen befolgen, wenn die im Wartungsplan für harte Bedingungen auf Seite 3-6 und 3-7 angegebenen Bedingungen nicht zutreffen.

Wartungsintervall richtet sich nach angegebenen km oder Monat, je nachdem, was zuerst eintritt. | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
Meilen x 1.000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Motoröl auswechseln | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Motorölfilter auswechseln | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Luftfilterelement auswechseln |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Ventilspiel überprüfen |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Kraftstoffilter auswechseln |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Zündkerzen auswechseln |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Zahnriemen auswechseln und Wasserpumpe überprüfen | Alle 120.000 km oder 96 Monate
Keilriemen überprüfen und einstellen |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Leerlaufdrehzahl überprüfen |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Motorkühlmittel auswechseln | 200.000 km oder 120 Monate, danach alle 100.000 km oder 60 Monate
Getriebeöl auswechseln | Schaltgetriebe | Alle 120.000 km oder 96 Monate
Automatikgetriebe | 120.000 km oder 96 Monate, thereafter every 80.000 km oder 48 Monate
Bremsen vorne und hinten überprüfen | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Bremsflüssigkeit auswechseln | Alle 36 Monate
Einstellung der Feststellbremse überprüfen | l | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Pollenfilter auswechseln | Alle 30.000 km oder 12 Monate
Einstellung der Scheinwerfer überprüfen | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Probefahrt (Geräusche, Fahrstabilität, Funktion der Anzeigenleuchten) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Sichtprüfung der folgenden Punkte durchführen:
Lenkgetriebe, Spurstangen und Manschetten | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Radaufhängung und Komponenten
Antriebswellen, Manschetten
Bremsschläuche und -leitungen (inklusive ABS)
Alle Flüssigkeitsstände und deren Zustand
Auspuffanlage
Kraftstoffleitungen und –verbindungen
Reifenzustand