## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Automatikgetriebe und Differential (Forts.) | 2-13 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Rückwärtsgang-Zwischenrad | Durchmesser, Rückwärtsgang-Zwischenradwelle an Nadellager-Kontaktfläche |  | 13,990 -14,000 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
I.D. |  | 18,007 -18,020 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Axialspiel |  | 0,05 -0,18 mm) | -
I.D., Rückwärtsgang-Zwischenradhalter |  | 14,416 -14,434 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Nebenwelle | Durchmesser der Nadellager-Kontaktfläche | am Getriebegehäuse | 25,991 -26,000 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
an der Radhülse 4. Gang | 23,9935 -23,0065 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
I.D., 4. Rad |  | 32,000 -32,016 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Axialspiel, 4. Rad |  | 0,05 -0,17 mm | -
Länge, Hülse 4. Rad |  | 24,0 -24,1 mm | -
Flanschdicke, Hülse 4. Rad |  | 2,95 -3,10 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Druckscheibenstärke, 4. Rad |  | 2.93-3,00 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
O.D., Kupplungszulaufleitung 1. Gang | 15 mm vom Ende | 7,97-7,98 mm | 7,95 mm

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand
Drahtdurchmesser | O.D. | Ungespannte Länge | Windungszahl
Hauptventilkörper-Federn, siehe 'Civic Werkstatthandbuch MJ 01 (siehe Seite 14-183) | Entlastungsventil-Feder |  | 1,1 mm | 8,6 mm | 37,1 mm | 13,4
Modulationsventil-Feder |  | 1,4 mm | 9,4 mm | 33,8 mm | 10,9
CPB-Ventilfeder |  | 1,0 mm | 8,1 mm | 40,9 mm | 16,2
1-2 Schaltventilfeder |  | 0,9 mm | 7,6 mm | 41,3 mm | 16,3
Steuerfeder, Sekundärventil |  | 0,7 mm | 6,6 mm | 34,8 mm | 22,0
Feder, Servosteuerung |  | 1.0 mm | 8,1 mm | 52,1 mm | 20,8
Regelventilkörper-Federn, siehe 'Civic Werkstatthandbuch MJ 01 (siehe Seite 14-186) | Leitrad-Reaktionsfeder |  | 4,5 mm | 35,4 mm | 30,3 mm | 1,9
Regelventilfeder A |  | 1,9 mm | 14,7 mm | 77,4 mm | 15,2
Regelventilfeder B |  | 1,8 mm | 9,6 mm | 44,0 mm | 12,6
Kühlungs-Entlastungsfeder |  | 1,0 mm | 8,4 mm | 33,8 mm | 8,2
Wandler-Rückschlagventilfeder |  | 1,0 mm | 8,4 mm | 33,8 mm | 8,2
Überbrückungs-Steuerventilfeder |  | 0,8 mm | 6,0 mm | 38, mm | 30,3

a a a