## Schaltgetriebe #### Spiel der Hauptwellen-Baugruppe überprüfen | 13-25 |

HINWEIS: Wenn ein Auswechseln erforderlich sein sollte, stets Schaltmuffe und Synchronkörper als Satz auswechseln. Den inneren Lagerlaufring mit einem Steckschlüssel (A) abstützen und die Hauptwelle (B) nach unten drücken. Sollwert: 0,06- 0,16 mm Verschleißgrenze: 0,25 mm Das Spiel zwischen dem 2. (C) und dem 3. (D) Gangrad mit einer Fühllehre (E) messen. Wenn das Spiel die Verschleißgrenze übersteigt, mit Schritt 3 fortfahren. Wenn das Spiel innerhalb der Verschleißgrenze liegt, mit Schritt 4 fortfahren. Die Dicke des 3. Gangrads messen. Wenn die Dicke des 3. Gangrads unter der Verschleißgrenze liegt, das 3. Rad auswechseln. Liegt die Dicke des 3. Gangrads innerhalb der Verschleißgrenze, den Synchronkörper 3./4. Gang durch einen neuen ersetzen. Sollwert: 23,92- 23,97 mm Verschleißgrenze: 23,80 mm |  | Das Spiel zwischen 4. Gangrad (A) und Distanzhülse (B) mit einer Messuhr (C) messen. Wenn das Spiel die Verschleißgrenze übersteigt, mit Schritt 5 fortfahren. Sollwert: 0,06- 0,16 mm Verschleißgrenze: 0,25 mm Den Abstand (1) auf der Distanzhülse messen. Liegt der Abstand (1) nicht innerhalb der Toleranzgrenzen, die Distanzhülse auswechseln. Liegt der Abstand (1) innerhalb der Toleranzgrenzen, mit Schritt 6 fortfahren. Sollwert: 24,03- 24,08 mm a a a