## Außenverkleidung #### Kühlergrill auswechseln | 20-8 |

Vorderen Stoßfänger ausbauen, siehe Ergänzungsband zum MJ 01 Civic Werkstatthandbuch, Teile-Nr. 62S5A21 (siehe Seite 20-8). Kühlergrill (A) ausbauen. Vorderen Stoßfänger (B) nicht verkratzen. Schrauben (C) herausschrauben. Clips (D) entfernen. Untere Haken (E) des Kühlergrills aushängen. Unterseite des Kühlergrills zum Aushängen der oberen Haken (F) herausziehen. Kühlergrill zum Freikommen der Schlitze (G) aus den Rippen (H) herausziehen. Kühlergrill wegheben. Der Einbau des Kühlergrills erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden. Den vorderen Stoßfänger wieder anbauen. |  | a a a