## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Bremsen | 2-29 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Feststellbremshebel | Bei angewandter Zugkraft von 196 N zurückgelegter Weg | 4-türig | Trommelbremse hinten. 6-7 Rastpositionen; Scheibenbremse hinten: 7-8 Rastpositionen
5-türig | 8-9 Rastpositionen
Bremspedal | Pedalhöhe (ohne Teppich) | M/T | 4-Türer, Coupé 184 mm, 5-Türer 180 mm
A/T | 4-Türer, Coupé 188 mm, 5-Türer 184 mm
Spiel |  | 0,4 -3,0 mm
Hauptzylinder | Spiel Kolben - Druckstange |  | 0-0,4 mm
Bremsscheibe | Stärke | Vorne | 20,9 -21,8 mm | 19,0 mm
Hinten | 8,9 -9,1 mm | 8,0 mm
Schlag |  | - | 0,10 mm
Parallelität |  | - | 0,015 mm
Bremsklötze | Dicke vorne | Modell KX | 9,5 -10,5 mm | 1,6 mm
Außer Modell KX | 9,0 -10,0 mm | 1,6 mm
Dicke hinten |  | 8,5-9,5 mm | 1,6 mm
Bremstrommel | I.D. | 4-Türer, Coupé | 199,9 -200,0 mm | 201 mm
5-Türer | 219,9 -220,0 mm | 221 mm
Bremsbacken | Bremsbelagdicke | 4-Türer, Coupé | 4,0 mm | 2,0 mm
5-Türer | 4,5 mm | 2,0 mm
Bremskraftverstärker, Fahrzeug mit ABS | Werte bei einer Pedalbelastung von 196 N | Unterdruck kPa | N | kPa
(1) | (2)
0 (0, 0) | 98 (10, 22) | 0 (0, 0) | 0 (0, 0)
294 (30, 66) | 1700 (17, 240) | 1600 (16, 230)
66.7 (500, 19.7) | 98 (10, 22) | 4600 (47, 670) | 4200 (43, 610)
294 (30, 66) | 10500 (107, 1500) | 10300 (105, 1500)
Bremskraftverstärker, Fahrzeug ohne ABS | Werte bei einer Pedalbelastung von 196 N | Unterdruck kPa | N | kPa
(3) | (4) | (5)
0 (0, 0) | 98 (10, 22) | 0 (0, 0) | 0 (0, 0) | 0 (0, 0)
294 (30, 66) | 1700 (17, 240) | 1600 (16, 230) | 1800 (18, 260)
66.7 (500, 19.7) | 98 (10, 22) | 4400 (45, 640) | 4100 (42, 600) | 4800 (49, 700)
294 (30, 66) | 10500 (107, 1500) | 10300 (105, 1500) | 9800 (100, 1400)

(1) Außer 4-türiges Modell KQ, Coupé Modelle KK, KY, KX

(2) 4-türiges Modell KQ, außer Coupé Modelle KK, KY, KX

(3) Außer 4-türiges Modelle KQ, PA und KK (VIN), Coupé Modelle KK, KY, KX

(4) 4-türiges Modell KQ und KK (VIN), außer Coupé Modelle KK, KY, KX

(5) 4-türiges Modell PA

Klimaanlage

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand
Kühlmittel | Typ |  | HFC-134 a (R-134 a)
Fassungsvermögen oder System |  | 500 -550 g
Kältemittelöl | Typ |  | SANDEN: SP-10 (Teile-Nr. 38897-P13-003 oder 38899-P13-A01)
Bauteilvolumen | Kondensator | 25 ml
Verdampfer | 45 ml
Jede Leitung/jeder Schlauch | 10 ml
Sammelbehälter | 10 ml
Kompressor | 130-150 ml
Kompressor | Anlaufspulenwiderstand | bei 20°C | 3,05 -3,35 Ohm
Spiel Riemenscheibe - Druckplatte |  | 0.5+0,15 mm
Generatorriemen HINWEIS: Neuen Riemen zunächst auf Werte für neue Riemen einstellen; Motor 5 Minuten laufen lassen, dann auf Werte für gelaufene Riemen einstellen. | Durchbiegung bei 98 N in der Mitte zwischen den Riemenscheiben einwirkend |  | Gelaufener Riemen: 8,5-11,0 mm
Neuer Riemen: 5,0 -6,5 mm
Spannung (gemessen mit Riemenspannungsmesser) |  | Gelaufener Riemen: 440 -590 N
Neuer Riemen: 930 -1125 N

a a a