## Innenverkleidung #### Verkleidung aus- und einbauen - Kofferraumbodenbereich | 20-31 |

HINWEIS:

- Hände mit Handschuhen schützen.
- Beim Aushebeln mit einem flachen Schraubendreher diesen mit Schutzfolie umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Darauf achten, dass Verkleidung und Bleche nicht verkratzt werden.

Verkleidung wie gezeigt ausbauen.

Verkleidungsteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen; dabei folgendes beachten:

- Beschädigte Clips austauschen.
- Darauf achten, dass der Stecker für die Kofferraumleuchte korrekt eingesteckt ist.

Lage der Befestigungen

A : Clip, 3 B : Clip, 4 C : Clip, 2

(Weiß)

| KOFFERRAUM-BODENMATTE (Mit Ersatzrad) HAKEN KOFFERRAUM-BODENMATTE ERSATZRADABDECKUNG ÖFFNUNG KOFFERRAUM-BODENMATTE (Mit Normalrad) ERSATZRADABDECKUNG VORDERES DISTANZSTÜCK RECHTE KOFFERRAUMSEITE (Mit Normalrad) HINTERES DISTANZSTÜCK RECHTE KOFFERRAUMSEITE (Mit Normalrad) HINTERE SEITENVERKLEIDUNG Zur hinteren Seitenverkleidung. HECKVERKLEIDUNG HAKEN Zur hinteren Seitenverkleidung. Zur hinteren Seitenverkleidung. HINTERES DISTANZSTÜCK LINKE KOFFERRAUMSEITE (Mit Normalrad) VORDERES DISTANZSTÜCK LINKE KOFFERRAUMSEITE (Mit Normalrad) RÜCKSITZ-RÜCKLEHNENVERKLEIDUNG

a a a