## Sicherheitsgurte #### Auswechseln der vorderen Sicherheitsgurte (Forts.) | 23-3 |

Obere B-Säulen-Verkleidung ausbauen (siehe Seite 20-29). Gurthöheneinsteller(A) ausbauen. Sicherheitsgurt in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen; dabei folgendes beachten: Wenn das Gewinde einer ET-Schneidschraube für die Halterung der Aufrollautomatik verschlissen ist, eine speziell für diesen Zweck vorgesehene ET-Schneidschraube in Übergröße verwenden. Prüfen, ob der Sperrmechanismus des Gurtaufrollers funktioniert (siehe Seite 23-5). Unterlegscheiben, Bund und Hülse wie beschrieben auf oberen und unteren Ankerbolzen montieren. Vor dem Einbau der Ankerbolzen überprüfen, dass der vordere Sicherheitsgurt nicht verdreht oder geknickt ist. Darauf achten, dass der Stecker des Sicherheitsgurtstraffer korrekt eingesteckt wurde. Massekabel wieder an der Batterie anschließen. |  | Aufbau des oberen Ankerbolzens: OBERER ANKERBOLZEN OBERER ANKER BUNDSCHEIBE GEZAHNTE SICHERUNGSSCHEIBE BUCHSE Aufbau des unteren Ankerbolzens: UNTERER ANKERBOLZEN GEZAHNTE SICHERUNGSSCHEIBE BUNDSCHEIBE UNTERER ANKER FEDERRING

a a a