## Zylinderkopf #### Einbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-19 |

Die Nockenwellenriemenscheibe reinigen und auf den oberen Totpunkt stellen. Die Markierung "UP" (A) an der Nockenwellenriemenscheibe muß nach oben zeigen. Die TDC-Markierungen (B) an der Nockenwellenriemenscheibe mit der Oberseite des Zylinderkopfs in Flucht bringen. Den Zylinderkopf auf dem Block montieren. |  | Motoröl auf die Schraubengewinde und unter die Schraubenköpfe aller Zylinderkopfschrauben schmieren. Die Zylinderkopfschrauben nacheinander in drei Schritten anziehen. 1. Schritt: 20 Nm (2,0 kg-m) 2. Schritt: 49 Nm (5,0 kg-m) 3. Schritt: 67 Nm (6,8 kg-m) Zum Anziehen einen messenden Drehmomentschlüssel verwenden. Bei Verwendung eines Drehmomentschlüssels mit Voreinstellung unbedingt langsam anziehen und nicht überdrehen. Wenn beim Anziehen einer Schraube ein Geräusch zu hören ist, die Schraube lösen und vom 1. Schritt an neu festziehen. ANZUGSREIHENFOLGE DER ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN:

a a a