## SRS #### Airbag-Entsorgung | 23-170 |

WARNUNG ! Nur für Deutschland In Deutschland darf das Auslösen von Airbag- und Gurtstraffer-Modulen außerhalb des Fahrzeuges nur von Personen mit einem Befähigungsschein nach dem Sprengstoffgesetz ausgeführt werden. Siehe dazu unser Rundschreiben TC-00-08-006/0 vom 28.06.2000.
Erforderliches Spezialwerkzeug Auslösevorrichtung, 07HAZ-SG00500 Vor dem Verschrotten von Airbags oder Gurtstraffern (einschließlich der in einem zu verschrottenden Fahrzeug) müssen die Airbags, Seiten-Airbags und Gurtstraffer gezündet werden. Wenn noch ein Garantieanspruch für das Fahrzeug besteht, muß vor dem Auslösen der Airbags, Seiten-Airbags oder der Gurtstraffer der zuständige Honda-Kundendienstleiter seine Genehmigung und/oder spezielle Anweisungen geben. Erst wenn die Airbags, Seiten-Airbags oder Gurtstraffer gezündet worden sind (z.B. infolge eines Zusammenstoßes), können sie verschrottet werden. Wenn die Airbags, Seiten-Airbags oder Gurtstraffer noch funktionstüchtig (nicht gezündet) zu sein scheinen, müssen sie mit entsprechender Vorsicht behandelt werden. Folgende Vorgehensweisen befolgen. Zünden der Airbags im Fahrzeug Wenn ein mit SRS-System ausgestattetes Fahrzeug vollständig verschrottet werden soll, müssen die Airbags, Seiten-Airbags und Gurtstraffer gezündet werden, wenn sie noch im Fahrzeug eingebaut sind. Die Airbags, Seiten-Airbags und Gurtstraffer dürfen nicht als verwertbare Teile angesehen werden und dürfen niemals in ein anderes Fahrzeug eingebaut werden. Die Zündung ausschalten, das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens 3 Minuten warten. Sicherstellen, daß alle Airbags, Seiten-Airbags und Gurtstraffer sicher befestigt sind. Sicherstellen, daß das Spezialwerkzeug richtig funktioniert, in dem das Prüfverfahren auf dem Werkzeugschild durchgeführt wird. |  | Fahrer-Airbag: Die Wartungsabdeckung (A) abnehmen, dann den 2P-Stecker zwischen dem Fahrer-Airbag (B) und der Kabelrolle (C) abziehen. Beifahrer-Airbag: Das Handschuhfach ausbauen, dann den 2P-Stecker zwischen dem Beifahrer-Airbag (A) und dem Armaturentafelkabelbaum B (B) abziehen. Seiten-Airbag: Den 2P-Stecker zwischen dem Seiten-Airbag (A) und dem Bodenkabelbaum (B) abziehen.