## Armaturentafel #### Aus-/Einbau der Armaturentafel | 20-81 |

4. Bei einigen Modellen: In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-23) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe 23-25) müssen befolgt werden. ZUR BEACHTUNG: Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, ebenso wie die umliegenden Teile, um Beschädigungen zu vermeiden. Zum Aus- und Einbau der Armaturentafel ist eine zweite Person hilfreich. Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. If equipped, make sure you have the anti-theft code for the radio, then write down the frequencies for the preset buttons. Falls Airbags vorhanden sind, zuerst das negative Batteriekabel abklemmen und vor Beginn der Arbeit mindestens 3 Minuten warten. Diese Gegenstände entfernen: Mittelkonsole (siehe Seite 20-73) Untere Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite (siehe Seite 20-75) Untere Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite (siehe Seite 20-76) Untere Armaturentafelverkleidung auf der Beifahrerseite (siehe Seite 20-78) Handschuhfach (siehe Seite 20-79) Trittbleche, beide Seiten (siehe Seite 20-64) A-Säulenverkleidung, beide Seiten (siehe Seite 20-64) Lenksäule (siehe Seite 17-9) |  | Unter der mittleren Belüftungsdüse den Clip (A) entfernen, dann den hinteren Belüftungsdüsenschacht (B) entfernen. LHD:
   Lage der Befestigungen
   A : Clip, 1
   RHD:
   Lage der Befestigungen
   A : Clip, 1