## Zylinderkopf #### Ventilspieleinstellung (Fortsetzung) | 6-16 | Aus- und Einbau der Kurbelwellenriemenscheibe

Die Kurbelwelle um 180° in Gegenuhrzeigerrichtung drehen, um Kolben Nr. 2 an den oberen Totpunkt zu stellen. Die Markierung "UP" (A) muß auf der Einlaßseite sein. Das Ventilspiel von Zylinder Nr. 2 prüfen und gegebenenfalls einstellen. Den Zylinderkopfdeckel wieder anbringen (siehe Seite 6-55). |  | Erforderliche Spezialwerkzeuge Steckschlüssel, 19 mm, 07JAA-001020A Griff, 07JAB-0010200 Riemenscheibenhalteraufsatz, SECHSKANT 50 mm, 07JAB-0010400 Riemenscheibenhalteraufsatz, SECHSKANT 50 mm, 07MAB-PY30100 Ausbau Die Riemenscheibe mit dem Griff (A) und dem Riemenscheibenhalteraufsatz (B) festhalten. Mit Servolenkung: Mit elektronischer Servolenkung: Die Schraube mit einem 19mm-Steckschlüssel (C) und dem Gelenkgriff herausdrehen.