## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-71 |

Beim Schalten des Wählhebels aus der Position in die Position schaltet der Wählhebelsperrenmagnet ein, und der Wählhebelsperrenmagnetanker wird eingezogen, um so den Wählhebelsperrenanschlag freizugeben. Der Wählhebel kann jetzt in die Position geschaltet werden.

| WÄHLHEBELSPERRENMAGNET WÄHLHEBEL POSITION POSITION SICHERHEITS-STEUERANSCHLAG WÄHLHEBELSPERREN- MAGNETANKER

Wenn die Bedingungen für zulässige Einschaltung des Magneten nicht erfüllt sind, bleibt der Wählhebelsperrenmagnet ausgeschaltet, und der Sicherheits-Steueranschlag verriegelt den Wählhebel in der Position .

| WÄHLHEBELSPERRENMAGNET WÄHLHEBEL POSITION POSITION SICHERHEITS-STEUERANSCHLAG