## Schaltgetriebe #### Getriebe ausbauen (Fortsetzung) | 13-9 |

Den Getriebeheber unter dem Getriebe ansetzen und die Getriebebefestigungsschrauben herausschrauben. Kabelbaumhalterung (A) abbauen, dann die Ansaugkrümmerhalterung (B). |  | Die beiden vorderen Getriebebefestigungsschrauben entfernen. Das Getriebe vom Motor wegziehen, bis die Getriebehauptwelle die Kupplungsdruckplatte freigibt, dann das Getriebe mit dem Getriebeheber absenken. Hinteres Getriebelager (A) und hintere Getriebeaufhängungshalterung (B) entfernen. a a a