## Schaltgetriebe #### Getriebe ausbauen (Fortsetzung) | 13-6 |

Vorsichtig den Kupplungsnehmerzylinder ausbauen, um die Hydraulikleitung nicht zu verbiegen. Nach Ausbau des Nehmerzylinders das Kupplungspedal nicht mehr betätigen. Kabelbaumabdeckung (A) entfernen, Befestigungsschrauben (B) der Kühlmittelleitung herausschrauben und Schraube der Halterung (C) des Luftfiltergehäuses lösen. Kühlmittelleitung etwas absenken. Motorhebeöse (D) und Distanzhülse (E) mit der 8 x 1,25 mm Schraube (F) am Motor befestigen. Kettenzug an der Motorhebeöse anbringen. |  | Die zwei oberen Getriebe-Befestigungsschrauben herausschrauben. Getriebeaufhängungshalterung (A) und Befestigungsschraube (B) entfernen. Luftfilterhalterung (C) abbauen. a a a