## Zylinderkopf #### Zerlegung/Zusammenbau der Kipphebel und Wellen (Fortsetzung) | 6-37 |

ZUR BEACHTUNG:

- Teile nach dem Ausbau markieren, damit sie an den ursprünglichen Stellen wieder eingebaut werden können.
- Die Kipphebelwellen und Kipphebel überprüfen (siehe Seite 6-38).
- Bei Wiederverwendung müssen die Kipphebel an der ursprünglichen Position eingebaut werden.
- Beim Aus- bzw. Einbau der Kipphebelbaugruppe die Nockenwellenhalterschrauben nicht herausdrehen. Die Schrauben halten die Halter, die Federn und die Kipphebel auf der Welle.
- Vor dem erneuten Zusammenbau alle Teile mit Lösungsmittel reinigen, abtrocknen und Kontaktpunkte schmieren.

Motor D14Z5, D15Y2, D15Y3, D15Y5, D15Y6, D17A1, D17Z1, D17Z2:

| HÜLSE Der Buchstabe "B" ist auf den Kipphebel eingestanzt. EINLASSKIPPHEBEL B EINLASSKIPPHEBELWELLE EINLASSKIPPHEBELARM B Der Buchstabe "A" ist auf den Kipphebel eingestanzt. FEDER NOCKENWELLENHALTER Nr. 1 AUSLASSKIPPHEBEL A Der Buchstabe "A" ist auf den Kipphebel eingestanzt. AUSLASSKIPPHEBELWELLE Der Buchstabe "B" ist auf den Kipphebel eingestanzt. FEDER AUSLASSKIPPHEBEL B NOCKENWELLENHALTER Nr. 5 NOCKENWELLENHALTER Nr. 4 NOCKENWELLENHALTER Nr. 3 NOCKENWELLENHALTER Nr. 2