## Armaturentafel #### Einbau/Ausbau der Armaturentafel (Fortsetzung) | 20-83 |

Mittlerer Bereich (LHD): Von der Beifahrerseite her die Stecker des Bodenkabelbaums (A), die Stecker des Motorraumkabelbaums (B) und die Stecker des A/C-Zusatzkabelbaums (C) abziehen. Auf der Fahrerseite die Stecker des Bodenkabelbaums (A) und die Stecker des Motorraumkabelbaums (B) abziehen und mit Hilfe eines Torx-T30-Einsatzes die Masseschraube (C) herausdrehen. Bei Modellen mit A/T den Parkstiftschaltstecker (D) und den Stecker des Schaltsperrmagneten (E) abziehen. |  | Mittlerer Bereich (RHD): Von der Fahrerseite her die Stecker des Bodenkabelbaums (A), die Stecker des Motorraumkabelbaums (B) und die Stecker des A/C-Zusatzkabelbaums (C) abziehen. Auf der Beifahrerseite die Stecker des Bodenkabelbaums (A) und die Stecker des Motorraumkabelbaums (B) abziehen und mit Hilfe eines Torx-T30-Einsatzes die Masseschraube (C) herausdrehen. Bei Modellen mit A/T den Parkstiftschaltstecker (D) und den Stecker des Schaltsperrmagneten (E) abziehen.