## Motor #### Motor einbauen (Forts.) | 5-12 |

Die Befestigungsschrauben der hinteren Halterung festziehen. Die Hebevorrichtung absenken. Schraube und Mutter der oberen Halterung festziehen. |  | Schraube und Muttern der Getriebelagerhalterung festziehen. Den Kettenzug vom Motor abnehmen. Die Hebevorrichtung ganz anheben. An jedem Antriebswellenende eine neue Federklemme anbringen, dann die Antriebswellen montieren. Darauf achten, dass jede Klemme im Differential und in der Zwischenwelle einrastet. Kugelgelenke der unteren Querlenker (siehe Schritt 10 auf Seite 18-5) und Stabilisatorhänger (siehe Schritt 9 auf Seite 18-5) anbauen. a a a