## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen zusammenbauen | 16-2 |

Explosionszeichnung

Modell mit Motor D16V1:

| ANSCHLAGRING Auswechseln INNENGELENK SPRENGRING ROLLE KREUZ INNENMANSCHETTE Schmiermittel auf Vertiefungen auftragen. DOPPELSCHLEIFENBAND Auswechseln Schmiermittel auf Vertiefungen auftragen. Linke Antriebswelle NIEDERPROFILBAND Auswechseln ANTRIEBSWELLE SICHERUNGSRING Auswechseln KEILVERSCHLUSSBÄNDER Auswechseln AUSSENGELENK Schmiermittel auf Vertiefungen auftragen. AUSSENMANSCHETTE (TPE) Rechte Antriebswelle DYNAMISCHER DÄMPFER (in eine Richtung wirkend)

a a a