## Außenverkleidung #### Auswechseln der Windlaufabdeckungen | 20-252 |

1. Die Scheibenwischerarme abnehmen (siehe Seite 22-179).
2. Die Windschutzscheibenseitenverkleidung auf beiden Seiten abnehmen (siehe Schritt 1 auf Seite 22-176).
3. Die hintere Motorhaubendichtung (A) von den Windlaufabdeckungen wegziehen, dann herausnehmen und mit einem Clipabzieher die Clips (B) von den Windlaufabdeckungen abnehmen. Darauf achten, daß die Windlaufabdeckungen nicht verkratzt werden.

   Lage der Befestigungen
   B Clip, 3 | C : Clip, 8

4. Die Clips (C) durch vorsichtiges Hochdrücken der Windlaufabdeckung auf der Beifahrerseite (D) lösen, um die Haken (E) zu lösen, dann die Abdeckung zum Lösen der Haken (F) nach vorne drücken und abnehmen. Die Karosserie nicht verkratzen.
5. Die Clips (C) durch vorsichtiges Hochdrücken der Windlaufabdeckung auf der Fahrerseite (G) lösen, dann die Abdeckung zum Lösen der Haken (H) nach vorne drücken und abnehmen. Die Karosserie nicht verkratzen.
6. Das Anbringen der Abdeckungen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens; dabei folgende Punkte beachten:

- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.
- Die Windschutzscheibenseitenverkleidung richtig anbringen (siehe Schritt 24 auf Seite 20-181).