## Schaltgetriebe #### Getriebe ausbauen | 13-5 |

HINWEIS: Kotflügelschoner anbringen, um eine Beschädigung von Lackflächen zu vermeiden. Frequenzen der Vorwahlstationen des Radios schriftlich festhalten. Zuerst das Massekabel (-) der Batterie abklemmen, dann das Pluskabel (+) der Batterie. Die Batterie ausbauen. Ansaugkrümmerabdeckung abbauen (siehe Schritt 5 auf Seite 5-3). Luftfilter ausbauen (siehe Seite 11-126). Ansaugluftführung ausbauen (siehe Schritt 7 auf Seite 5-3). Batteriekonsole (A) ausbauen. Das Getriebemassekabel (B) abklemmen. Stecker des Rückfahrscheinwerfer-Schalters (A), des Fahrgeschwindigkeits-Sensors (VSS) (B) und des Rückwärtsgang-Schaltsperrenmagneten (C) abziehen. |  | Zuerst die Kabelhalterung (A) abnehmen, dann die Kabel (B) von der Oberseite des Getriebegehäuses abklemmen. Beide Kabel und die Halterung vorsichtig zusammen entfernen, damit die Kabel nicht verbogen werden. Kabelclips entfernen. a a a