## Automatikgetriebe #### Ausbau des Wählhebels | 14-137 |

4-Türer Das Getriebe in Position schalten. Die Mittelkonsolenverkleidung und die Mittelkonsole ausbauen (siehe Seite 20-73). Die Mutter, mit der das Schaltzugende (A) befestigt ist, entfernen, dann das Schaltzugende von der Wählhebelbaugruppe trennen. |  | Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Vierteldrehung zum Wählhebel hindrehen, dann den Halter herausschieben, um den Schaltzug aus dem Schaltzughalterungssockel (C) zu entfernen. ZUR BEACHTUNG: Zum Entfernen des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (D) verdrehen. Den Stecker (4P) der A/T-Fahrbereichsanzeigeleuchte/des Parksperrstiftschalters (A) sowie den Stecker des Wählhebelsperrenmagneten (2P) (B) abziehen. Die vier Schrauben herausdrehen, dann die Wählhebelbaugruppe ausbauen.