## Motorhaube #### Auswechseln der Motorhaubenisolierung | 20-247 |

1. Bei einigen Modellen Die Windschutzscheiben-Waschanlagenschläuche (A) abziehen.
   Lage der Befestigungen
   Clip, 10
Die Clips mit einem Clipentferner abnehmen. Die Haken (B) lösen, dann die Motorhaubenisolierung (C) entfernen. Die Motorhaube dabei nicht verkratzen. Der Einbau der Isolierung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden. |  |