## Wartungsplan für normale Bedingungen #### (Australien- und Neuseeland-Modelle) | 3-8 |

Aufgelistet nach Strecke/Zeit

Den Wartungsplan für normale Bedingungen befolgen, wenn die im Wartungsplan für harte Bedingungen auf Seite 3-10 und 3-11 angegebenen Bedingungen nicht zutreffen.

Wartungsintervall richtet sich nach angegebener Kilometerzahl oder angegebenen Monaten, je nachdem, was zuerst eintritt. | km x 1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
Meilen x 1000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Motoröl auswechseln | Alle 10.000 km oder 12 Monate
Ölfilter auswechseln | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Luftfiltereinsatz auswechseln |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Ventilspiel prüfen |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Kraftstoffilter auswechseln |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Zündkerzen auswechseln |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Zahnriemen auswechseln und Wasserpumpe überprüfen |  |  |  |  | l |  |  |  |  |
Antriebsriemen überprüfen und einstellen |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Leerlaufdrehzahl überprüfen |  |  |  |  |  | l |  |  |  | l
Kühlmittel auswechseln | Zunächst nach 200.000 km oder 120 Monaten, danach alle 100.000 km oder 60 Monate
Getriebeöl auswechseln | Schaltgetriebe |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Automatikgetriebe | Zunächst nach 120.000 km oder 96 Monaten, danach alle 80.000 km oder 48 Monate
CVT |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l
Vorderrad- und Hinterradbremsen überprüfen | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Bremsflüssigkeit auswechseln | Alle 36 Monate
Einstellung der Feststellbremse überprüfen | l | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Einstellung der Scheinwerfer überprüfen | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Probefahrt (Geräusche, Fahrstabilität, Armaturentafelfunktionen) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Die folgenden Teile einer Sichtprüfung unterziehen:
Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe und Manschetten | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Aufhängungsteile
Antriebswellenmanschetten
Bremsschläuche und -leitungen (einschließlich ABS)
All fluid levels and condition of fluid
Auspuffanlage
Kraftstoffleitungen und -anschlüsse
Reifenzustand