## Zylinderkopf #### Kipphebel und Kipphebelwellen zerlegen/zusammenbauen | 6-29 |

HINWEIS:

- Die Teile beim Ausbau kennzeichnen, um deren Einbau an der ursprünglichen Position sicherzustellen.
- Kipphebelwellen und Kipphebel überprüfen ( siehe Seite 6-30).
- Bei Wiederverwendung müssen die Kipphebel an der gleichen Position eingebaut werden.
- Beim Aus- bzw. Einbauen der Kipphebelbaugruppe die Schrauben der Nockenwellenhalter nicht herausdrehen. Mit diesen werden die Halter, Federn und Kipphebel an der Welle gehalten.
- Vor dem Zusammenbau alle Teile in Lösungsmittel reinigen, trocknen und Schmiermittel auf alle Kontaktflächen auftragen.
- Kipphebel mit Gummibändern satzweise zusammenhalten.

a a a