## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-144 |

DTC 15-3: OPDS-Sensor defekt Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). Den Anschluß am Stecker des Kabelbaums des OPDS-Sensors und am Stecker der OPDS-Einheit überprüfen. Sind die Anschlüsse in Ordnung? JA - Mit Schritt 4 fortfahren. NEIN - Den Stecker am Kabelbaum des OPDS-Sensors wieder anschließen und den DTC löschen. Den OPDS-Sensor/den Sitzlehnenschaum (siehe Seite 20-92) auswechseln und das OPDS-System initialisieren (siehe Seite 23-33). Den DTC-Speicher löschen. Den DTC lesen. Wird DTC 15-3 angezeigt? JA - Mit Schritt 7 fortfahren. NEIN - System ist in Ordnung. |  | Die OPDS-Einheit auswechseln (siehe Seite 23-178) und das OPDS-System neu initialisieren. Den DTC-Speicher löschen. Den DTC lesen. Wird DTC 15-3 angezeigt? JA - Die SRS-Einheit auswechseln. NEIN - System ist in Ordnung.