## SRS #### Fehlersuche für SRS-Anzeigenschaltkreis (Fortsetzung) | 23-147 |

Ein Voltmeter zwischen Klemme Nr. 17 (+) des Steckers C2 und Karosseriemasse anschließen. Die Zündung einschalten (II) und die Spannung messen. Batteriespannung muß anliegen. STECKER C2 Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - SRS-Anzeigenschaltkreis in der Instrumentenbaugruppe defekt oder schlechter Kontakt an Stecker C2 und der Instrumentenbaugruppe; wenn der Anschluß in Ordnung ist, die Instrumentenbaugruppe auswechseln. NEIN - Offener Stromkreis in der Leitung der Sicherung Nr. 19 (7,5 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum oder offener Stromkreis im Kabel YEL des Armaturentafelkabelbaums A. Wenn der Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum in Ordnung ist, den defekten Kabelbaum auswechseln. |  | Die Sicherung Nr. 19 (7,5 A) auswechseln und überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte aufleuchtet. Leuchtet die SRS-Anzeigeleuchte auf? JA - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. NEIN - Kurzschluß zur Masse in der Leitung der Sicherung Nr. 19 (7,5 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum.