## Türen #### Aus-/Einbau der Vordertürverkleidung | 20-144 |

4. Erforderliche Spezialwerkzeuge Innenverkleidungslösewerkzeug, Schnappertyp # A 177 oder vergleichbares, im Handel erhältliches Werkzeug Die Spiegelmontageabdeckung abnehmen (siehe Schritt 2 auf Seite 20-170). Den Innentürgriff (A) ausbauen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit die Türabdeckung nicht verkratzt wird. Den oberen Teil der Abdeckung (B) herausstemmen, um die Haken (C und D) zu lösen, dann die Abdeckung abnehmen. Die Schrauben herausdrehen. Den Innentürgriff nach vorne halb herausziehen, um den Haken (E) freizulegen. Die Innentürgriffstange (F) abtrennen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
3. |  | Die Griffabdeckung (A) abnehmen. Entlang der Oberseite herausziehen, um die oberen Haken (B) und den oberen Clip (C) zu lösen. An der Oberseite des Griffs weiterhebeln, um die Haken (D) und Laschen (E) freizulegen. An der Unterseiten und der hinteren Kante der Abdeckung hebeln, um die Haken (F), Laschen (G) und hinteren Haken freizulegen.
   Lage der Befestigungen
   B, D, F, I : Haken, 10 | E, G, H : Lasche, 6 | C : Clip, 2