## Servolenkung #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-44 |

Die Spezialwerkzeuge in den Zylinder einsetzen. Sicherstellen, daß der Aufsatz (A) der Spezialwerkzeuge sicher auf den Buchsenkanten (B) sitzt. Den Zylinder in eine Presse einsetzen, dann die Zylinderenddichtung (C), den Stützring (D) und die Buchse (B) durch Drücken auf das Ende des Spezialwerkzeugs aus dem Zylinder herauspressen. Folgende Punkte sind beim Herausdrücken der Zylinderenddichtung zu beachten: Das Werkzeug gerade halten, damit die Zylinderwand nicht beschädigt wird. Beim Entfernen der Zylinderenddichtung den Werkzeugwinkel überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Die Zylinderenddichtung mit einer Presse entfernen. Nicht versuchen, die Dichtung durch Schlagen auf das Werkzeug zu entfernen; hierdurch würde die Zylinderenddichtung zerbrechen und im Zylinder zurückbleiben. |  | Den Kolbendichtungsring (A) und den O-Ring (B) vorsichtig von der Zahnstange abdrücken. Beim Entfernen des Dichtungsrings die Innenseite der Dichtungsringnut sowie die Kolbenkanten nicht beschädigen. Vor dem Ausbau des Ventilgehäuses (A) die Verzahnung der Ritzelwelle mit Vinylband (B) umwickeln. Das Ventilgehäuse mit einer Presse von Ritzelwelle/Ventil lösen.