## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors | 5-13 |

1. Die Zusatzgeräthalterungen anbringen und ihre Schrauben und Muttern auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen.

| HINTERE VERSTEIFUNG (Motor D15Y4,D17A2 M/T, HONDA MULTIMATIC) HINTERE VERSTEIFUNG (Motor D17A2 A/T) HALTERUNG DER SERVOLENKPUMPE (P/S) HALTERUNG DER MOTORAUFHÄNGUNG HALTER DES KLIMAANLAGEN-KOMPRESSORS VERSTEIFUNG (Außer Motor D15Y4, D17A1) VORDERE VERSTEIFUNG (Motor D15Y4, D17A2)