## PGM-FI-System #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 11-74 |

Auf Durchgang zwischen Klemme Nr. 2 des 3-poligen ELD-Steckers und Karosseriemasse prüfen. 3-POLIGER ELD-STECKER Kabelseite der Buchsenverbindungen Ist Durchgang vorhanden? JA - Weiter mit Schritt 13. NEIN - Unterbrechung im Kabel zwischen ELD und G301 reparieren. Den 3-poligen ELD-Stecker und den ECM-Stecker E (31-polig) wieder anschließen. Den Motor starten und im Leerlauf laufen lassen. Während die Spannung zwischen den ECM-Klemmen A24 und E15 gemessen wird, die Scheinwerfer einschalten (Fernlicht). ECM-STECKER Kabelseite der Buchsenverbindungen Kommt es zu einem Spannungsabfall? JA - Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges ECM einbauen und erneut prüfen (siehe Seite 11-5). Wenn das Symptom bzw. die Anzeige verschwindet, das Original-ECM auswechseln. NEIN - ELD auswechseln. |  | a a a