## SRS #### Auswechseln des Fahrer-Airbags | 23-165 |

Ausbau Das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens 3 Minuten warten, bevor mit der Arbeit begonnen wird. Die Wartungsabdeckung (A) vom Lenkrad abnehmen, dann den Stecker zwischen dem 2P-Stecker der Kabelrolle (B) und dem 2P-Stecker des Fahrer-Airbags (C) abziehen. 4-Türer: 5-Türer: |  | Die beiden Torx-Schrauben (A) mit einem Torx-T30-Einsatz herausschrauben. Dann den Fahrer-Airbag (A) ausbauen. 4-Türer: 5-Türer: