## Automatikgetriebe #### Überprüfung des Magnetventils der Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung | 14-116 | Auswechseln des Magnetventils der Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung

Den Stecker des Magnetventils der Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung abziehen. Den Widerstand zwischen den Klemmen Nr. 1 und Nr. 2 des Steckers des Drehmomentwandler-Magnetventils messen. SOLLWERT: 12 – 25 Ω Liegt der Widerstand außerhalb des Sollwerts, das Magnetventil der Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung auswechseln. Liegt der Widerstand innerhalb des Sollwerts, Klemme Nr. 2 an die positive Batterieklemme und Klemme Nr. 1 an die negative Batterieklemme anschließen. Ein klickendes Geräusch muß zu hören sein. Wenn beim Anschließen der positiven Batterieklemme kein Geräusch zu hören ist, das Magnetventil der Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung auswechseln. |  | Die Befestigungsschraube und das Magnetventil der Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung (A) ausbauen. Ein neues Magnetventil der Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung mit neuen O-Ringen (B) einbauen. Beim Einbauen des Ventils ist darauf zu achten, daß weder Staub noch andere Fremdpartikel in das Getriebe eindringen. Den Stecker auf Rost, Schmutz oder Öl überprüfen und dann sicher anschließen.