## Hinterradaufhängung #### Auswechseln von Dämpfer/Feder (Fortsetzung) | 18-37 |

Ausbau Die Rückseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Die Vorderräder abnehmen. Die Flanschschraube (A) an der Unterseite des Stoßdämpfers herausdrehen. Die Flanschmuttern (A) an der Oberseite des Stoßdämpfers im Kofferraum abschrauben. |  | Die Stoßdämpferbaugruppe aus der Karosserie ausbauen.