## Zündanlage #### Zündzeitpunkt überprüfen | 4-16 |

Spezialwerkzeuge DLC-Klemmenkasten, 07WAJ-0010100 Motor anlassen. Motor bei 3 000 U/min (in Leerlaufstellung) drehen lassen, bis der Kühlerlüfter anspringt, dann im Leerlauf laufen lassen. Leerlaufdrehzahl prüfen (siehe Seite 11-110). Mit Hilfe des DCL-Klemmenkastens die SCS-Klemme gegen Masse kurzschließen. DLC-Klemmenkasten (A) an den 16-poligen Datenübertragungsstecker (B) anschließen und daraufhin Klemmen Nr. 4 und Nr. 9 des DLC-Klemmenkastens mit einem Überbrückungskabel (C) verbinden und den Schalter drücken. SCS-Klemme mit Hilfe des Honda-PGM-Testers gegen Masse kurzschließen: Honda-PGM-Tester (A) an den 16-poligen Datenübertragungsstecker (B) anschließen. |  | Die Zündlichtpistole an der Service-Schleife anschließen. Zündlichtpistole auf die Zeiger (A) an der Steuerriemenabdeckung richten. Den Zündzeitpunkt lastfrei prüfen: Scheinwerfer, Gebläse, Heckscheibenheizung und Klimaanlage sind ausgeschaltet. Zündzeitpunkt: 8° + 2° vor oberem Totpunkt (ROTE Markierung (B)) bei Leerlaufbetrieb mit Schalthebel in Leerlaufstellung Weicht der Zündzeitpunkt von den angegebenen Werten ab, das ECM auswechseln (siehe Seite 11-4). Spezialwerkzeug/Honda-PGM-Tester und Zündlichtpistole entfernen. a a a