## Karosserieelektrik #### Allgemeine Hinweise zur Fehlersuche | 22-3 |

2. Tips und Vorsichtshinweise Vor der Fehlersuche Die jeweiligen Sicherungen im entsprechenden Sicherungs-/Relaiskasten prüfen. Die Batterie auf Beschädigung und Aufladung prüfen und die Anschlüsse reinigen und festziehen.
   HINWEIS
Eine Schnelladung der Batterie nur vornehmen, wenn das Massekabel abgeklemmt ist, da sonst die Generatordioden beschädigt werden. Den Motor nicht durchkurbeln, wenn das Massekabel nur locker angeschlossen ist, da sonst das Kabel stark beschädigt wird. Die Spannung des Generatorriemens prüfen. Handhabung der Stecker Sicherstellen, daß die Stecker sauber und die Kabelklemmen nicht lose sind. Sicherstellen, daß Mehrfachstecker mit Fett abgedichtet sind (außer wasserdichte Stecker). Alle Stecker sind mit Druckverriegelungen (A) ausgestattet. |  | An einigen Steckern befindet sich seitlich ein Clip, mit dem diese an den Montagehalterungen der Karosserie oder an anderen Bauteilen befestigt werden können. Dieser Clip ist mit einer Ziehvorrichtung ausgestattet. Einige montierte Stecker können nur abgezogen werden, wenn zunächst die Verriegelung gelöst und der Stecker aus der Montagehalterung (A) entfernt wird. Die Stecker niemals durch Ziehen an den Kabeln trennen; stattdessen an den Steckerhälften ziehen. Plastikabdeckungen stets wieder anbringen. Vor dem Anschließen der Stecker sicherstellen, daß die Klemmen (A) vorhanden und nicht verbogen sind.