## Vordere Spritzwand #### Ausbau | 3-5 | Einbau

OBERER SPRITZWANDRAHMEN SPRITZWANDSEITE VERLÄNGERUNG DES VORDEREN STOSSDÄMPFERS OBERER RADKASTENTRÄGER VORDERRADKASTEN VORDERER SEITENRAHMEN SEITLICHE STREBE DER SPRITZWAND VORDERER UNTERER QUERTRÄGER |  | Die neue vordere Spritzwand in Position setzen und den Gepäckraum diagonal ausmessen. Die Karosserieabmessungen überprüfen (siehe Kapitel 4). Das Blech am festgeklemmten Bereich heftschweißen. Die Motorhaube, den vorderen Kotflügel, die Scheinwerfer und den Frontstoßfänger provisorisch montieren und auf Niveau- und Spielunterschiede prüfen. Die Hauptschweißarbeit ausführen. OBERER SPRITZWANDRAHMEN VERLÄNGERUNG DES VORDEREN STOSSDÄMPFERS OBERER RADKASTENTRÄGER SPRITZWANDSEITE VORDERER SEITENRAHMEN VORDERER UNTERER QUERTRÄGER VORDERRADKASTEN SEITLICHE STREBE DER SPRITZWAND VORDERER SEITENRAHMEN