## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswelle überprüfen | 16-3 | Antriebswellen ausbauen

Die differentialseitige (A) und radseitige (B) Manschette der Antriebswelle (C) auf Risse, Beschädigung, austretendes Fett und lockere Manschettenbänder (D) prüfen. Im Falle von Schäden die Manschette und die Bänder auswechseln. Antriebswelle von Hand drehen und sicherstellen, dass Keilnuten (E) und Gelenk nicht übermäßig locker sind. Sicherstellen, dass die Antriebswelle weder verzogen noch gesprungen ist; in einem solchen Fall auswechseln. |  | Spezialwerkzeuge Kugelgelenkabzieher, 28 mm, 07MAC-SL00200 Die Radmuttern leicht lösen. Das Fahrzeug vorne anheben und an den entsprechenden Stellen mit Stützböcken abstützen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 1-15). Radmuttern abschrauben und die Vorderräder abbauen. Die Sicherungslasche (A) an der Achsmutter (B) entstemmen, dann die Mutter abschrauben. Bei Ausbau der Antriebswelle das Getriebeöl ablassen. Die Ablass-Schraube mit einer neuen Dichtscheibe wieder einschrauben: Schaltgetriebe (siehe Seite 13-4) Kugelgelenkstift (A) mit einem Innensechskantschlüssel (B) festhalten und die Flanschmutter (C) abschrauben. Vorderen Stabilisatorhänger (D) vom unteren Querlenker abbauen. a a a