## Vorderradaufhängung #### Auswechseln von Achsschenkel/Nabe/Radlager (Fortsetzung) | 18-13 |

Die Flanschschraube (A) und den Radsensor (B) vom Achsschenkel abnehmen. Den Radsensorstecker nicht abziehen. Die Flanschmutter (A) unter gleichzeitigem Festhalten des Gelenkbolzens (B) mit einem Sechskantschlüssel (C) herausdrehen und das Stabilisatorgelenk (D) vom unteren Querlenker (E) abtrennen. |  | Den Clip (A) vom Kugelgelenk des unteren Querlenkers entfernen und die Kronenmutter (B) entfernen. ZUR BEACHTUNG: Während des Einbaus den Clip in einem Bereich von max. 180 Grad von der Innenseite des Fahrzeugs aus gesehen in den Kugelgelenkbolzen einsetzen. Den Clip von der Innenseite zur Außenseite des Fahrzeugs einsetzen. Zum Trennen des unteren Querlenkers vom Achsschenkel das Spezialwerkzeug verwenden (siehe Seite 18-9). Die Dämpferklemmschrauben (A) unter gleichzeitigem Festhalten der Muttern (B) lösen und die Schrauben und Mutter entfernen. Das radseitige Gelenk (C) der Antriebswelle vom Achsschenkel entfernen; dazu auf das Antriebswellenende mit einem Kunststoffhammer klopfen und den Achsschenkel herausziehen. ZUR BEACHTUNG: Das Antriebswellenende nicht nach außen ziehen. Das Antriebswellengelenk kann abfallen.