## Hinterradaufhängung #### Auswechseln des Nabenlagers - Trommelbremse | 18-24 |

Explosionsansicht

4-Türer

| ACHSE Auf Verbiegung und Verformung prüfen. BREMSTROMMEL Auf Verschleiß und Beschädigung prüfen. ACHSMUTTER 22 x 1,5 mm, 181 Nm (18,5 kg-m), Auswechseln. NABENABDECKUNG, Auswechseln. NABENLAGER Auf falsche Bewegung und Verschleiß prüfen. BAUGRUPPE HINTERRADBREMSE
5-Türer: | ACHSE Auf Verbiegung und Verformung prüfen. BREMSTROMMEL Auf Verschleiß und Beschädigung prüfen. ACHSMUTTER 22 x 1,5 mm, 181 Nm (18,5 kg-m) Auswechseln. NABENABDECKUNG, Auswechseln. NABENLAGER Auf falsche Bewegung und Verschleiß prüfen. BAUGRUPPE HINTERRADBREMSE