## Motorblock #### Kurbelwelle und Kolben ausbauen | 7-13 |

Motor ausbauen (siehe Seite 5-3). Getriebe ausbauen (siehe Seite 13-5). Ölwanne ausbauen (siehe Seite 7-12). Ölpumpe ausbauen (siehe Seite 8-11). Zylinderkopf ausbauen (siehe Seite 6-21). 6-25). Schwallblech abbauen. Die 8 mm-Schrauben herausschrauben. |  | Die Lagerdeckelschrauben ausschrauben. Zum Vermeiden von Verzug die Schrauben nacheinander jeweils um 1/3 Umdrehung lösen; diesen Vorgang wiederholen, bis alle Schrauben gelöst sind. Tragrahmen und Lager ausbauen. Alle Lager in der korrekten Reihenfolge halten. a a a