## Stereoanlage #### Auswechseln des Audio-Einheit-Steckers | 22-30 |

Buchse | Kabel | Anschluß an
1 | YEL/GRN | Antennenmodul
2 | YEL/RED | ACC (Hauptstromversorgung der Stereoanlage)
3 | - | Nicht belegt
4 | - | Nicht belegt
5 | PNK | Lautsprecher hinten rechts (+)
6 | BLU/WHT | Lautsprecher hinten links (+)
7 | GRN/YEL | Beifahrertürlautsprecher (+), rechter Hochtonlautsprecher (+)
8 | GRN/BLK | Fahrertürlautsprecher (+), linker Hochtonlautsprecher (+)
9 | RED/BLK | Lichtwarnsignal
10 | WHT/RED | Konstanter Strom
11 | - | Nicht belegt
12 | - | Nicht belegt
13 | - | Nicht belegt
14 | - | Nicht belegt
15 | BLU/YEL | Rechter Hecklautsprecher (-)
16 | BLU/BLK | Linker Hecklautsprecher (-)
17 | GRY/RED | Beifahrertürlautsprecher (-), rechter Hochtonlautsprecher (-)
18 | LT GRN | Fahrertürlautsprecher (-), linker Hochtonlautsprecher (-)
19 | RED | Armaturentafel-Helligkeitsregler
20 | BLK | Masse (G503)

20P-STECKER DER AUDO-EINHEIT