## Kupplung #### Kupplungsgeberzylinder überholen | 12-6 |

Explosionszeichnung

HINWEIS:

- Dargestellt ist die Rechtslenker-Version. Die Linkslenker-Version ist symmetrisch dazu.
- Beim Anbringen des Behälterschlauchs wird die gelbe Markierung auf dem Schlauch mit der Rippe am Behälteranschluss ausgerichtet.
- Beim Anbringen des Behälterschlauchs wird die blaue Markierung auf dem Schlauch mit der Rippe am Geberzylinderanschluss ausgerichtet.

| Cliparretierungen müssen sich auf der mit Pfeil markierten Seite befinden. ANSCHLUSS O-RING Auswechseln O-RING Auswechseln KUPPLUNGSLEITUNGSANSCHLUSS BEHÄLTERSCHLAUCH Auf Schäden, Leckstellen, Verlegung und Verdrehung prüfen. Cliparretierungen müssen sich auf der mit Pfeil markierten Seite befinden. BEHÄLTER ARRETIERCLIP Auswechseln KOLBENBAUGRUPPE Auf Riefen und Verschleiß prüfen. (Bremsenschmiermittel) DRUCKSTANGE SPRENGRING SICHERUNGSSTIFT Auswechseln GABEL PEDALSTIFT ANSCHLAG Auf Beschädigung und Verbiegung überprüfen DICHTUNG KUPPLUNGSGEBERZYLINDER GEBERZYLINDERGEHÄUSE Zylinderwandung auf Riefen und Verschleiß prüfen

a a a