## ABS-Bauteile #### Fehlersuche – Anzeigeschaltkreis der Bremsanlage | 19-80 |

Die ABS-Anzeigeleuchte leuchtet nicht auf Die Zündung einschalten (II) und die Bremssystem-Anzeigeleuchte beobachten. Leuchtet die Bremssystem-Anzeige auf? JA - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. NEIN - Mit Schritt 2 fortfahren. Die Zündung ausschalten. Den 13P-Stecker des Multiplex-Steuergeräts abziehen und den 13P-Stecker des ABS-Steuergeräts anschließen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 21 des 31P-Steckers des ABS-Steuergeräts und Karosseriemasse prüfen. 31P-STECKER DES ABS-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Kurzschluß zur Karosseriemasse im Kabel zwischen dem Multiplex-Steuergerät und dem ABS-Steuergerät reparieren. NEIN - Die Fehlersuche für das Multiplex-Steuergerät durchführen (siehe Seite 22-273). |  | Die Bremssystem-Anzeigeleuchte erlischt nicht Die Feststellbremse lösen. Den Motor anlassen. Erlischt die Bremssystem-Anzeigeleuchte? JA - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. NEIN - Mit Schritt 3 fortfahren. Den Bremsflüssigkeitsstand prüfen. Ist der Stand vorschriftsgemäß? JA - Mit Schritt 4 fortfahren. NEIN - Die Bremsflüssigkeit nachfüllen und erneut prüfen. Die ABS-Anzeige überprüfen. Leuchtet die ABS-Anzeige weiter? JA - Den ABS-DTC lesen (siehe Seite 19-56) und eine geeignete Fehlersuche für diesen DTC durchführen. NEIN - Mit Schritt 5 fortfahren. Die Zündung ausschalten. Den 31P-Stecker des ABS-Steuergeräts abziehen. Klemme Nr. 21 des ABS-Steuergeräts mit einem Überbrückungskabel an Karosseriemasse legen. 31P-STECKER DES ABS-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen