## PGM-FI-System #### Bauteile-Lageindex | 11-509 |

| DROSSELKLAPPENWINKEL-(TP) GEBER Fehlersuche, Seite 11-519 ANSAUGLUFTTEMPERATUR-(IAT) SENSOR Fehlersuche, Seite 11-522 ANSAUGUNTERDRUCK- (MAP) SENSOR Fehlersuche, Seite 11-513 OBERER TOTPUNKT-(TDC) SENSOR Fehlersuche, Seite 11-521 KURBELWELLENPOSITIONS-(CKP) SENSOR Fehlersuche, Seite 11-515 KLOPFSENSOR Fehlersuche, Seite 11-531 KÜHLMITTELTEMPERATUR-(ECT) SENSOR Fehlersuche, Seite 11-516 HEIZELEMENT DER SEKUNDÄREN BEHEIZTEN LAMBA-SONDE (HO2S) (SONDE 2) Fehlersuche, Seite 11-537 Auswechseln, Seite 11-554 PRIMÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (PRIMÄRE HO2S) (SONDE 1) Fehlersuche, Seite 11-512 Auswechseln, Seite 11-554