## PGM-FI-System #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 11-526 |

DTC 13: Störung in der Schaltung des BARO-Sensors Das ECM/PCM rückstellen (siehe Seite 11-468). Die Zündung einschalten (II). Leuchtet die MIL auf und zeigt sie DTC 13 an? JA - Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges ECM/PCM einbauen und die Prüfung erneut durchführen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, das Original-ECM/PCM auswechseln. NEIN - Das System ist gegenwärtig in Ordnung (Probefahrt kann erforderlich sein). |  |