## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-41 |

Hauptventilgehäuse

Das Hauptventilgehäuse umfaßt den Wählschieber, das Modulatorventil, das Schaltventil 1-2. Gang, das Blendensteuerventil 2. Gang, das Servosteuerventil, das Kupplungsdruckreserve-(CPB-)Ventil, das Entlastungsventil und die ATF-Pumpenräderzahnräder.

Hauptaufgaben des Hauptventilgehäuses sind das Ein- und Ausschalten des Öldrucks und die Regulierung des Hydraulikdrucks, der zum Hydrauliksteuersystem geleitet wird.

| MODULATORVENTIL CPB-VENTIL BLENDENSTEUERVENTIL 2. GANG SCHALTVENTIL 1-2. GANG WÄHLSCHIEBER SERVOSTEUERVENTIL HAUPTVENTILGEHÄUSE ENTLASTUNGSVENTIL

Reglerventilgehäuse

Das Reglerventilgehäuse umfaßt Reglerventil, Überbrückungssteuerventil, Drehmomentwandler-Rückschlagventil und Kühler-Entlastungsventil.

| REGLERVENTIL REGLERVENTILGEHÄUSE DREHMOMENTWANDLER- RÜCKSCHLAGVENTIL ÜBERBRÜCKUNGSSTEUERVENTIL KÜHLER-ENTLASTUNGSVENTIL

a a a