## Elektrisch verstellbare Außenspiegel #### Auswechseln des Stellantriebs für elektrisch verstellbare Außenspiegel (Fortsetzung) | 22-150 |

10. Den Kabelbaum (A) des neuen Stellantriebs durch die Öffnung am Spiegelhalter (B) führen. Die neuen Stellantrieb-Klemmen wie unten dargestellt in ihrer ursprünglichen Position in den Stecker einsetzen.
    Links | Rechts
Klemmenseite der Stecker *1: Mit Heizung *2: Mit einklappbarem Spiegel Der Zusammenbau des Spiegels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung. Darauf achten, daß der Spiegelhalter beim Einbau des Stellantriebs nicht beschädigt wird. Nach dem Einbau überprüfen, ob der elektrisch verstellbare Außenspiegel funktioniert. |  | 5-Türer: Den Halter des elektrisch verstellbaren Spiegels ausbauen (siehe Seite 20-170). Den elektrisch verstellbaren Außenspiegel entfernen (siehe Seite 20-170) und den Stecker abziehen. Die Abdeckung (A) abnehmen und die Schraube aus dem Spiegelstecker (B) herausdrehen. Die Lage der Klemmen und die Kabelfarben notieren. Den Kabelbaum mit einer Drahtschere schneiden. Die drei Befestigungsschrauben herausdrehen und das Gehäuse (A) vom Spiegelhalter (B) trennen.