## ABS-Bauteile #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 19-95 |

Klemmen -Nr. | Kabelfarbe | Klemmenkürzel (Klemmen- bezeichnung) | Beschreibung | Messung (Den Stecker des ABS-Steuergeräts abziehen)
Klemmen | Bedingungen | Spannung
11 | BRN/YEL | EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | Steuert die Anzeigeleuchte der Bremsanlage an | 11 - GND | Motor läuft, Feststellbremse | Getreten | unter 0.3 V
Losgelass- en | Batteriespan- nung
12 | BRN/WHT | FLW (-) (Rad vorne links negativ) | Erfassung des linken Vorderradsensors | 12 - 3 | Rad | Rad dreht mit 1 Umdrehung/ Sekunde | AC: 0,053V oder mehr Referenz Oszilloskop 0,15 Vp-p oder mehr
13 | BRN | SCS (Diagnose- signal) | Erfassung des Diagnose- prüfstecker- signals (DTC- Anzeige oder Löschen der DTC-Anzeige) | ——— | ——— | ———
14 | GRY/RED | RLW (-) (Rad hinten links negativ) | Erfassung des linken Hinterradsignals | 14-5 | Rad | Rad dreht mit 1 Umdrehung/ Sekunde | AC: 0,053V oder mehr Referenz Oszilloskop 0,15 Vp-p oder mehr
15 | GRN/WHT | RRW (+) (Rad hinten rechts positiv) | Erfassung des rechten Hinterradsensor- signals | 15-6
16 | BLK/ORN | IG2 (Zündung 2) | Stromquelle für Systemaktivierung | 16-GND | ——— | Batteriespan- nung
18 | GRN/BLK | FRW (+) (Rad vorne rechts positiv) | Erfassung des rechten Vorderradsensor- signals | 18-2 | Rad | Rad dreht mit 1 Umdrehung/ Sekunde | AC: 0,053V oder mehr Referenz Oszilloskop 0,15 Vp-p oder mehr
24 | BLK | GND 1 (Masse 1) | Masse | ——— | ——— | ———
25 | BLK | GND2 (Masse 2) | Masse | ——— | ——— | ———