## Sicherheitsgurte #### Auswechseln der vorderen Sicherheitsgurte | 23-2 |

SRS-Komponenten sind in diesem Bereich angeordnet. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muss die Lage der SRS-Bauteile bekannt sein, und die im SRS-Abschnitt aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen sind zu befolgen. Siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbücher auf dieser CD, Teile-Nr. 62S5A00. HINWEIS: Die vorderen Sicherheitsgurte auf Beschädigung prüfen und bei Bedarf auswechseln. Darauf achten, dass sie beim Aus- und Einbau nicht beschädigt werden. Vorderer Sicherheitsgurt Batterie-Massekabel abklemmen und mindestens 3 Minuten warten, bevor mit der Arbeit begonnen wird. Vordersitz vollständig nach vorne schieben. Die unteren Ankerbolzen herausschrauben, dann die Gleitstange (A) ausbauen. Hinteres Seitenverkleidungsteil ausbauen (siehe Seite 20-30). |  | Obere Abdeckung der Gurtverankerung (A) abnehmen und oberen Ankerbolzen (B) herausschrauben. Den Stecker (A) des Sicherheitsgurtstraffers abziehen. Die ET-Schneidschraube (B) der Halterung der Aufrollautomatik herausschrauben sowie die Schraube (C) der Aufrollautomatik, dann vorderen Sicherheitsgurt (D) und Aufrollautomatik (E) ausbauen.

a a a